**附件1：**

**工程量清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
|
|
|  | 土石方工程 |  |  |  |
| 1 | 挖一般土方 | 挖土方、综合考虑土方类别 | m3 | 5.4 |
| 2 | 拆除人行道 | 拆除原草坪砖 | m2 | 18.00 |
| 3 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方（包括部分砖石拆除物），综合考虑土方类别，人工辅助挖土 | m3 | 357.24 |
| 4 | 回填方 | 原土回填，压实 | m3 | 291.54 |
| 5 | 余方弃置 | 渣土（包括拆除物）装车外运至弃置点，自行考虑外运距离 | m3 | 21.97 |
| 6 | 余方弃置 | 渣土（包括拆除物）处置费 | m3 | 21.97 |
|  | 排水管线 |  |  |  |
| 7 | 水泥管 | DN500，15cm厚碎石垫层，C25砼满包封基础，承插式橡胶圈接口 | m | 73.00 |
| 8 | 塑料管 | DN150 UPVC双壁波纹管铺设（环刚度8KN/m2），15cm厚碎石垫层，C25砼满包封基础，承插式橡胶圈接口 | m | 25.00 |
| 9 | 砌筑井 | φ700砖砌检井，平均井深2.5m，15cm厚碎石垫层，20cm厚C25砼底板，M10砂浆砌筑Mu15砼砖井室，1:2水泥砂浆内外壁抹灰，φ700铸铁井盖安装，防坠网、塑钢爬梯 | 座 | 5 |
| 10 | 现浇构件钢筋 | HRB400螺纹钢制作、安装 | t | 0.390 |
|  | 草坪、铺装 |  |  |  |
| 11 | 人行道块料铺设 | 8cm厚植草砖铺设，15cm厚C25砼基础，15cm厚碎石垫层 | m2 | 18.00 |
| 12 | 铺种草皮 | 马尼拉草坪满铺，养护一年 | m2 | 600.00 |
| 13 | 清除草皮 | 清除原废弃草坪、平整、清理 | m2 | 600.00 |