附件1：

**浙江工商职业技术学院宁海校区排水管与弱电井维修**

施工地点：

一、宁海校区4号教学厂房南侧、东南侧；

二、宁海校区西大门进门处。

内容：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 工程量 | 单位 |
| 1 | 沉降井 | 1、名称：砖砌矩形沉降井 2、规格：2000\*1800\*1500（CM） 3、内壁用砖砌墙，厚度24CM 4、名称：铸铁井盖 2000\*18005、含挖土及垃圾外运工作内容 | 1 | 座 |
| 2 | 排水管道清理 | 排水管道内泥沙树叶等废弃物清理，单价一次性包干，结算不做调整 | 100 | 米 |
| 3 | 弱电井修复 | 1、原弱电井拆除2、新砌筑600\*600弱电井 3、厚度12CM4、铸铁井盖 600\*600（CM）5、含挖土及垃圾外运等工作内容 | 1 | 座 |