**宁海校区围墙防盗网安装工程量清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
|  |
|  |
| 1 | 01B001 | 滚筒倒刺防盗网 | 圈径50cm不锈钢双螺旋滚筒倒刺防盗网，间隔4m装不锈钢V型支架，配套膨胀螺栓固定，含安装费用 | m | 1078 |  |
| 　 | 补子目001 | 滚筒倒刺防盗网 | 　 | m | 1078 |  |
| 2 | 01B004 | 防盗镀锌铁丝 | 滚筒倒刺防盗网外围φ12镀锌铁丝加固 | m | 4400 |  |
| 　 | 补子目005 | 防盗镀锌铁丝 | 　 | m | 4400 |  |
| 3 | 010401003001 | 实心砖墙 | 240mm厚混凝土实心砖墙DMM7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 0.67 |  |
| 　 | 4-6 | 混凝土实心砖 墙厚1砖 | 　 | m3 | 0.67 |  |
| 4 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 20mm厚DPM15抹灰砂浆外墙抹灰 | m2 | 5.6 |  |
| 　 | 12-2 | 墙面一般抹灰 外墙14+6mm | 　 | m2 | 5.6 |  |
| 5 | 01B002 | 铁丝网防护围栏 | 高2400mm，50\*50镀锌方管间距1600mm，2400\*1600mm铁丝网片 | m | 3.2 |  |
| 　 | 补子目003 | 铁丝网防护围栏 | 　 | m | 3.2 |  |
| 6 | 01B003 | 护栏网连接耳 | 钢质护栏网连接耳 | 个 | 42 |  |
| 　 | 补子目004 | 护栏网连接耳 | 　 | 个 | 42 |
| 7 | 01B005 | 围墙顶杂木清理费 | 围墙顶杂木清理费 | 项 | 1 |
| 　 | 补子目006 | 围墙顶杂木清理费 | 　 | 项 | 1 |
| 8 | 01B006 | 扶栏修补安装 | 配电房高2600mm扶栏修补，局部破损处重新新装 | 项 | 1 |
| 　 | 补子目007 | 扶栏修补安装 | 　 | 项 | 1 |